附表：

湖南省农村厕所调查摸底数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、农村户用厕所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市 | 县市区 | 乡镇（街道） | 行政村（社区） | 组名 | 房主姓名 | 有无厕所（√） | 厕所类型（√） |
| 有 | 无 | 卫生厕所 | 非卫生厕所 |
| 无害化卫生厕所 | 普通卫生厕所 |
| 水冲式（完整下水道系统） | 水冲式（小型粪污集中处理系统） | 三（四）格式化粪池式 | 其他类型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

户厕指标解释：

1.表格填写：相应信息填入表格，相应选项下打“√”，每宅填写一行。

2.普通卫生厕所。厕屋（有墙、有顶）清洁、无蝇蛆、无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，但不具备无害化处理设施的厕所。

3.非卫生厕所：不符合卫生厕所要求、粪便没有处理的厕所。常见有露天粪坑、简易棚厕、无盖坑厕、达不到普通卫生厕所标准的水冲式厕所等。

4.无害化卫生厕所：按规范要求使用时，具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性设施的卫生厕所。包括三格化粪池厕所、双瓮漏斗式厕所、三联通式沼气池厕所、粪尿分集式厕所、双坑交替式厕所和具有完整上下水道系统及污水处理设施的水冲式厕所等。

5.水冲式（完整下水道系统）：前端是水冲式户厕，接入后端的市政排污管网，统一排入城市污水处理系统。

6.水冲式（小型粪污集中处理系统）：前端是水冲式厕所，接入后端的村污水管道，集中排入小型粪污集中处理系统。

7.三（四）格式化粪池：三格式化粪池是由三个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依次顺流到第三池。四格式是指在三格式化粪池的第三池后再接生态处理池等污水处理设施。

8.其他类型无害化卫生厕所：是指符合无害化卫生厕所的要求，但不属于前面3种厕所类型的厕所。

|  |
| --- |
| 二、农村公共厕所（不含旅游厕所） |
| 序号 | 市 | 县市区 | 乡镇（街道） | 行政村（社区） | 组名 | 公厕类型（√） |
| 卫生公厕 | 非卫生公厕 |
| 无害化卫生公厕 | 普通卫生公厕 |
| 水冲式（完整下水道系统） | 水冲式（小型粪污集中处理系统） | 三（四）格式化粪池式 | 其他类型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公厕指标解释：

1.表格填写：相应信息填入表格，相应选项下打“√”，每厕填写一行。

2.公厕：是指提供居民、工作人员及流动人口共同使用的厕所，不对流动人口开放的厕所不属本次调查的“公厕”范围。 3.同一厕屋内的不同性别、母婴、无障碍卫生间等都作为同一个公厕，包括独立式和附建式厕所。

4.普通卫生公厕：厕屋（有墙、有顶）清洁、无蝇蛆、无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害化处理的公共厕所。

5.非卫生公厕：不符合卫生厕所要求、粪便没有处理的公厕。常见有露天粪坑、简易棚厕、无盖坑厕、达不到普通卫生厕所标准的水冲式厕所等。

6.无害化卫生公厕：按规范要求使用时，具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性设施的卫生公厕。包括三格化粪池厕所、双瓮漏斗式厕所、三联通式沼气池厕所、粪尿分集式厕所、双坑交替式厕所和具有完整上下水道系统及污水处理设施的水冲式厕所等。

7.水冲式（完整下水道系统）：前端是水冲式户厕，接入后端的市政排污管网，统一排入城市污水处理系统。

8.水冲式（小型粪污集中处理系统）：前端是水冲式厕所，接入后端的村污水管道，集中排入小型粪污集中处理系统。

9.三（四）格式化粪池：三格式化粪池是由三个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依次顺流到第三池。四格式是指在三格式化粪池的第三池后再接生态处理池等污水处理设施。

10.其他类型无害化卫生公厕：是指符合无害化卫生厕所的要求，但不属于前面3种厕所类型的厕所。

太芝庙镇党政综合办公室 2019年7月22日